**附件一：大庆市第四医院食堂临时灶间建设项目清单计价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四医院食堂西灶间 | | |  | | | | |  | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 备注 |
| 一、 | 屋面及墙体 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 岩棉夹芯保温屋面 | 1、屋架参照图集05G517。2、屋面坡度15°3、屋面及墙体内外彩板厚0.47，岩棉厚100容重100kg/m³，屋面颜色外蓝内白，墙体颜色内外浅灰。4、包含钢檩条、钢屋架、钢支撑、外挑檐、封边、内外天沟等。5、钢檩条、钢屋架、水平，垂直、斜钢支撑采用100\*100\*3.75镀锌方管焊接，水平支撑共4道，斜支撑间隔轴线房间布置。6、支撑及系杆节点板均为6mm厚钢板。7、屋架下弦起拱30，屋架下弦之间连接两道，均采用2根L50\*5镀锌角钢2φ14螺丝连接。  8、食堂附墙柱采用100\*100\*3.75镀锌方管φ18膨胀螺丝连接，下部生根在最上一步毛石基础大放脚，室内±0.00以下部分C30混凝土保护，厚度大于等于150mm。9、包含原食堂檐口板，彩板屋面拆除、连接。10、含施工用脚手架，及水平、垂直运输机械人工。 | | m2 | 287.32 |  |  | | 建筑投影面积 |
| 2 | 岩棉夹芯保温墙面 | m2 | 182.21 |  |  | | 墙体所含门窗洞口没有扣除 |
|  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
| 二、 | 门窗 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 铝塑铝窗 | 三层玻璃铝塑窗 | | m2 | 52.92 |  |  | |  |
| 2 | 室外防盗门 | 1.钢制成品门 2.钢制成品门:门扇50㎜厚,门扇钢板0.7㎜厚,门框钢板1.2㎜厚镀锌钢板,锁具为插芯锁里外压把,表面处理为静电粉末喷涂 | | 樘 | 2.00 |  |  | | 门洞口尺寸1200\*2700 |
|  | 门窗分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
| 三 | 地面部分 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 地面垫层 | 平整基底场地，回填土并夯实，地面C20混凝土垫层8cm厚 | | m2 | 287.00 |  |  | |  |
| 4 | 台阶大理石面层 | 机刨大理石面层石厚25，水泥砂浆结合层35 | | m2 | 4.00 |  |  | |  |
| 5 | 台阶砂垫层、混凝土垫层 | C20混凝土厚100，1000厚粗砂垫层 | | m2 | 4.40 |  |  | |  |
| 6 | 散水 | 900宽，长度见图，C30混凝土厚80基层，面层1:2水泥砂浆厚20水泥砂浆抹光，2m分格，含300厚砂垫层、支模模板 | | m2 | 42.79 |  |  | |  |
|  | 地面分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 合计 |  | |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：四医院食堂东灶间 | | |  | | | | |  | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 备注 |
| 一、 | 屋面及墙体 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 岩棉夹芯保温屋面 | 1、屋架参照图集05G517。2、屋面坡度15°3、屋面及墙体内外彩板厚0.47，岩棉厚100容重100kg/m³，屋面颜色外蓝内白，墙体颜色内外浅灰。4、包含钢檩条、钢屋架、钢支撑、外挑檐、封边、内外天沟等。5、钢檩条、钢屋架、水平，垂直、斜钢支撑采用100\*100\*3.75镀锌方管焊接，水平支撑共4道。斜支撑间隔轴线房间布置。6、支撑及系杆节点板均为6mm厚钢板。7、屋架下弦起拱30，屋架下弦之间连接两道，均采用2根L50\*5镀锌角钢2φ14螺丝连接。8、食堂附墙柱采用100\*100\*3.75镀锌方管φ18膨胀螺丝连接，下部生根在最上一步毛石基础大放脚，室内±0.00以下部分C30混凝土保护，厚度大于等于150mm。9、包含原食堂檐口板，彩板屋面拆除、连接。10、含施工用脚手架，及水平、垂直运输机械人工。 | | m2 | 178.78 |  |  | | 建筑投影面积 |
| 2 | 岩棉夹芯保温墙体 | m2 | 105.42 |  |  | | 墙体所含门窗洞口没有扣除 |
|  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
| 二、 | 门窗 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 铝塑铝窗 | 三层玻璃铝塑窗 | | m2 | 30.24 |  |  | |  |
| 2 | 室外防盗门 | 1.钢制成品门 2.钢制成品门:门扇50㎜厚,门扇钢板0.7㎜厚,门框钢板1.2㎜厚镀锌钢板,锁具为插芯锁里外压把,表面处理为静电粉末喷涂。 | | 樘 | 1.00 |  |  | |  |
|  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
| 三 | 地面部分 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 地面垫层 | 平整基底场地，回填土并夯实，地面C20混凝土垫层8cm厚 | | m2 | 176.06 |  |  | |  |
| 4 | 台阶大理石面层 | 机刨大理石面层石厚25，水泥砂浆结合层35 | | m2 | 2.00 |  |  | |  |
| 5 | 台阶砂垫层、混凝土垫层 | C20混凝土厚100，1000厚粗砂垫层 | | m2 | 2.20 |  |  | |  |
| 6 | 散水 | 900宽，长度见图，C30混凝土厚80基层，面层1:2水泥砂浆厚20水泥砂浆抹光，2m分格，含300厚砂垫层、支模模板 | | m2 | 25.13 |  |  | |  |
|  | 地面分部小计 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 合计 |  | |  |  |  |  | |  |